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Outillage vereisten voor accreditatie praktijkexamen Vakmanschap Bliksembeveiliging
1. Algemeen
Deze lijst beschrijft de minimale vereisten voor de inrichting van een examenlocatie voor het praktijkexamen Vakmanschap Bliksembeveiliging. De lijst is toepasbaar op de profielen:
- Basis monteur
- Eerste Monteur
- Engineer
- Inspecteur

De locatie moet voorzien zijn van benodigde installaties, materialen, gereedschappen en documentatie om het praktijkexamen correct en uniform af te nemen.

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende faciliteiten vereist:
Individuele werkplekken per kandidaat
Veiligheidsvoorzieningen (noodstop, afzetting, valbeveiliging)
Goede verlichting en ventilatie
Afgescheiden ruimte voor eindgesprek
Internetaansluiting voor documentatie en ondersteuning
Elektrische installatie geschikt voor test- en meetdoeleinden


Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende aanwezige materialen vereist:
Externe bliksembeveiligingscomponenten (geleiders, bevestigingsmateriaal, klemmen)
Aardelektroden (staaf, net of ring) met verbindingsmateriaal
Overspanningsbeveiligingen (SPD’s, type 1 en 2)
Potentiaalvereffeningsrails en aansluitmateriaal
Dak-, wand- en vloerdoorvoeringen
Voorbeeldopstellingen of fotomateriaal (voor engineers en inspecteurs)
Testopstelling of deelsimulatie van een gebouwinstallatie

*Er wordt verwacht dat naast de vereiste materialen en gereedschappen ook andere
materialen en gereedschappen aanwezig zijn zodat vastgesteld kan worden dat de
kandidaat het juiste kiest.

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende installaties vereist:
Oefenwand of dakopstelling (klein model)
Rails, aardingsgeleiders, bevestigingsmateriaal
· Hellend Dak model met tengels en panlatten bedekt met betonnen dakpannen
· Dakrandbeveiliging
· Platdak constructie t.b.v. opbouw platdak installatie
Uitschuifladder en Rolsteiger 

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende gereedschappen vereist:
Boormachine met boren en bits
Inbus-, steek-, en momentsleutels
Striptang, kabelmes, kniptang, punttang
Kabelschoen- en adereindhulstang
Geïsoleerde schroevendraaierset
Kabelknipper
Meetlint, markeerstift of krijtje, waterpas
Persoonlijke valbeveiligingsset (voor monteursprofiel)

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende meetinstrumenten vereist:
Aardverspreidingsweerstandmeter
Multimeter (CAT III of IV, voor spanning, stroom, weerstand)
Spanningstester conform IEC/EN 61243-3
Continuïteitstester
Isolatieweerstandmeter (optioneel)

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende documentatie vereist:
Normen en richtlijnen: NEN-EN-IEC 62305, NEN 1010, NEN 3140, NPR 1014
Fabrikantenspecificaties van toegepaste componenten
Gebruikershandleidingen van meetapparatuur
Inspectieprotocollen per profiel
Examenformulieren (beoordelingslijsten, werkbonnen, rapportageformulieren)
Richtlijnen voor praktijkexamens van monteur, engineer en inspecteur
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