|  |
| --- |
| **Richtlijnen theorietoets Monteur afleverset** |
|  |
| **Richtlijnen voor de theorietoets** |
| Op deze theorietoets is het [examenreglement](https://vakbekwaamheidscommissie.nl/reglement/) van vakmanschap techniek van toepassing. |
| De theorietoets wordt digitaal beschikbaar gesteld. |
| De theorietoets mag op een (eigen) locatie en moment naar keuze gemaakt worden. |
| De theorietoets mag thuis op een computer of tablet gemaakt worden. |
| De theorietoets bestaat uit 30 vragen. |
| De theorietoets heeft een maximale tijdsduur van 90 minuten. |
| Je moet de theorietoets helemaal afmaken. Als je halverwege stopt, wordt dit gezien als een afgeronde toets. |
| Wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld en betaald wordt er per e-mail een code verstuur. Met deze code kan je de theorietoets starten. |
| De code kan maar één keer gebruikt worden. Als je de code invoert, moet je direct toets maken. |
| De theorietoets mag onbeperkt herkanst worden. |
| Tijdens de theorietoets is het mogelijk voor alle deelnemers om de voorleesfunctie te gebruiken. |
| **Aangepast examen** |
| Zie hiervoor het examenreglement: Artikel 8 – Bijzondere omstandigheden |
| **Inhoud theorietoets** |
| De deelnemer wordt tijdens de theorietoets bevraagd over de volgende elementen: |
|  | Kennis warmtenetten |
| Controleren van opstelruimte afleverset |
| Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet) |
| Plaatsen van een afleverset |
| Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater |
| Inregelen binnenhuisinstallatie |
| Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets |
| Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten |
| Controleren functioneren afleverset |
| **Scoreverdeling** |
| Bij **75%** aantal punten is de score **5,50** |
| De deelnemer is geslaagd als:* Bij het behalen 22,5 of meer punten (van maximaal 30 punten).
 |
| **Eisen te stellen aan de voorbereiding op de theorietoets** |
| De kandidaat heeft de inlogcode nodig om de theorietoets te starten. |
| **Eisen te stellen aan de locatie** |
| NVT |
| **Eisen te stellen aan de toezichthouder** |
| NVT |

|  |
| --- |
| **Richtlijnen theorietoets Allround monteur afleverset** |
|  |
| **Richtlijnen voor de theorietoets** |
| Op deze theorietoets is het [examenreglement](https://vakbekwaamheidscommissie.nl/reglement/) van vakmanschap techniek van toepassing |
| De theorietoets wordt digitaal beschikbaar gesteld. |
| De theorietoets mag op een (eigen) locatie en moment naar keuze gemaakt worden. |
| De theorietoets mag thuis op een computer of tablet gemaakt worden. |
| De theorietoets bestaat uit 45 vragen. |
| De theorietoets heeft een maximale tijdsduur van 120 minuten. |
| Je moet de theorietoets helemaal afmaken. Als je halverwege stopt, wordt dit gezien als een afgeronde toets. |
| Wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld en betaald wordt er per e-mail een code verstuur. Met deze code kan je de theorietoets starten. |
| De code kan maar één keer gebruikt worden. Als je de code invoert, moet je direct toets maken. |
| De theorietoets mag onbeperkt herkanst worden. |
| Tijdens de theorietoets is het mogelijk voor alle deelnemers om de voorleesfunctie te gebruiken. |
| **Aangepast examen** |
| Zie hiervoor het examenreglement: Artikel 8 – Bijzondere omstandigheden |
| **Inhoud theorietoets** |
| De deelnemer wordt tijdens de theorietoets bevraagd over de volgende elementen: |
|  | Kennis warmtenetten |
| Controleren van opstelruimte afleverset |
| Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet) |
| Voorbereiden overgang van gasaansluiting naar warmtenet met indirecte aansluiting |
| Plaatsen van een afleverset |
| Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater |
| Inregelen binnenhuisinstallatie |
| Inregelen comfort-koeling |
| Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets |
| Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten |
| Controleren functioneren afleverset |
| Controleren binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binneninstallatie |
| Onderhouden van een afleverset |
| Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset |
| Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets) |
| **Scoreverdeling** |
| Bij **75%** aantal punten is de score **5,50** |
| De deelnemer is geslaagd als:* Bij het behalen 33,75 of meer punten (van maximaal 45 punten).
 |
| **Eisen te stellen aan de voorbereiding op de theorietoets** |
| De kandidaat heeft de inlogcode nodig om de theorietoets te starten. |
| **Eisen te stellen aan de locatie** |
| NVT |
| **Eisen te stellen aan de toezichthouder** |
| NVT |