Betreft : Outillage vereisten voor accreditatie examenruimte praktijkexamen Afleversets  
Voor : Examinering van:  
 - VOP: Basis monteur  
 - VP : Monteur   
 : Allround monteur

Matrijs: Eindtermen-Toetsmatrijs-Afleverset- 14-12-22

Richtlijn: Richtlijnen-praktijkexamen-Afleverset versie 25-11-2022-3

Regeling: Erkenningsregeling Afleversets en inpandig leidingwerk 1-10-2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eerste opzet inventarisatie outillagelijst afleversets  
  
Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende faciliteiten vereist:

* Assessment materialen (beoordelingsformulieren, pen, ed.)
* Een internetaansluiting voor afstandsbeheer
* Ruimte voor individueel uitvoeren praktijkopdracht
* Mogelijkheid tot evaluatiegesprek
* Veiligheidsmaatregelen (Noodstop, ventilatie, e.a.)

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende aanwezige materialen vereist:

* Aansluitleidingen
* Aansluitbeugel
* Aansluitgarnituur
  + Fittingen
  + Koppelingen
  + Pakkingen
* Zoneklep aan de huiszijde (controle en storingen)
* Kamerthermostaat

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende installaties vereist:

* Directe warmte-afleverset voor MT-systeem (foto1)
* Indirecte warmte-afleverset voor MT-systeem (foto2)
* Voor direct en indirecte warmte -afleverset een werkende binnenhuisinstallatie
* Afgiftesysteem voor MT-systeem
* Afvoersysteem voor warm water in examenruimte voor doorstroom/koelen

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende gereedschappen en meetinstrumenten vereist (zie gereedschappenlijst per profiel):

* Passend handgereedschappen voor elk systeem
* Volumestroommeter/Flow Temp meter.
* (Digitale) thermometer
* Druk verschil meter (gekeurd)

In de praktijkexamenruimte worden de volgende documenten beschikbaar te zijn:

Documenten (indien van toepassing, afhankelijk van het project: woningen of utiliteit en soort afleverset)

* Een Nederlandstalige gebruiker- en installatiehandleiding voor alle afleversets

Foto 1 Directe warmte-afleverset Directeset dicht

Afbeelding met grond, oud, apparatuur, vies

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, open

Automatisch gegenereerde beschrijving

Directeset open Close-up

Afbeelding met binnen, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto 2 Indirecte warmte-afleverset Indirecteset dicht

 Afbeelding met binnen, muur, open, geopend

Automatisch gegenereerde beschrijving

Indirecte set open Close-up

Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met binnen, freesbank

Automatisch gegenereerde beschrijving